**ООО «ТП Системы» 610004, г. Киров,**

**ул. Профсоюзная, д 23Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru** **tpark@list.ru** **icq 8782265**

## БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ТИП 2, без полки

##

# Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

**1. Назначение изделия**

Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.

**2. Основные технические данные**

 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.

 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.

**3. Комплектность**

 1- Крышка; 2-Корпус; 3- Крепление к унитазу /2шт/;

 4-Прокладка тонкая;5- Прокладка толстая:

 6- Полочка унитаза; 7-Пусковое устройство;

 8- Поплавковый клапан;

 9- Резьбовая втулка; 10-Гайка.

 **4. Маркировка**  названия предприятия изготовителя выполнена на внутренней

 поверхности корпуса бачка.

**5. Сведения о сертификации**

 Изделие не подлежит обязательной сертификации.

**6. Установка и подготовка смывного бачка к работе**

Бачок поставляется в собранном виде. Высота воды в бачке должна быть ниже отверстий на пусковом устройстве на 15 мм. В боковое отверстие вставляется поплавковый клапан.

На резьбовую втулку надевается тонкая прокладка. Резьбовая втулка вставляется в нижнее отверстие корпуса бачка и крепится гайкой. Для обеспечения герметичности соединения бачка с унитазом в специальное углубление на чаше унитаза фиксируется прокладка между бачком и чашей. Внутрь бачка устанавливаются крепежные болты с прокладками. Бачок крепится к унитазу затягиванием гаек на крепежных болтах, после чего внутрь бачка устанавливается пусковое устройство и одевается крышка.

Если подтечек воды нет и давление в системе не менее 0,2 МПА, бачок готов к работе.

**7.** **Гарантия**

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

**8. Дата изготовления**

**9.Упаковщик**

**ООО «ТП Системы» 610004, г. Киров,**

**ул. Профсоюзная, д 23Б тел./факс /8332/ 35-11-01http: // www.tp.kirov.ru** **tpark@list.ru** **icq 8782265**

## БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ТИП 2, без полки

##

# Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

**1.Назначение изделия**

 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.

**2.Основные технические данные**

 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.

 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.

**3.Комплектность**

 1- Крышка; 2-Корпус; 3- Крепление к унитазу /2шт/;

 4-Прокладка тонкая;5- Прокладка толстая:

 6- Полочка унитаза; 7-Пусковое устройство;

 8- Поплавковый клапан;

 9- Резьбовая втулка; 10- Гайка.

 **4.Маркировка**  названия предприятияизготовителя выполнена на внутренней

 поверхности корпуса бачка.

**5.Сведения о сертификации**

 Изделие не подлежит обязательной сертификации.

**6.Установка и подготовка смывного бачка к работе**

Бачок поставляется в собранном виде. Высота воды в бачке должна быть ниже отверстий на пусковом устройстве на 15 мм. В боковое отверстие вставляется поплавковый клапан.

На резьбовую втулку надевается тонкая прокладка. Резьбовая втулка вставляется в нижнее отверстие корпуса бачка и крепится гайкой. Для обеспечения герметичности соединения бачка с унитазом в специальное углубление на чаше унитаза фиксируется прокладка между бачком и чашей. Внутрь бачка устанавливаются крепежные болты с прокладками. Бачок крепится к унитазу затягиванием гаек на крепежных болтах, после чего внутрь бачка устанавливается пусковое устройство и одевается крышка.

Если подтечек воды нет и давление в системе не менее 0,2 МПА, бачок готов к работе.

**7. Гарантия**

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

**8.Дата изготовления**

**9.Упаковщик**