|  |  |
| --- | --- |
| **БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ «ВЯТКА»****УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ**НА УНИТАЗ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ ДЛЯ ПУСКА ВОДЫ/в комплекте с арматурой/Вес: 1,3 кг размер 380х170х280ООО ТП «Системы» 610004 г. Киров Профсоюзная 23б**тел.+7/8332/351101** [**www.tp.kirov.ru**](http://www.tp.kirov.ru)**Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации****1.Назначение изделия** Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.**2.Основные технические данные**Объем воды в бачке не менее 7 литров. Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.**3.Комплектность** бакВяткачертеж.jpg1.Корпус; 2.Крышка; 3.Прокладка между полкой унитаза и бачком; 4.Резьбовая втулка; 5.Переливнаятрубка; 6. Запорный клапан; 7.Кнопка пуска воды; 8.Система рычагов; 9.Коромысло; 10. Клапан поплавковый 11.Комплект крепления бачка к унитазу; **4.Маркировка**  названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. **5.Сведения о сертификации** Изделие не подлежит обязательной сертификации.**6.Установка и подготовка смывного бачка к работе**Бачок поставляется в собранном виде. После установки на унитаз крышка (2) с системой рычагов (8) и коромыслом (9) снимается и производится настройка поплавкового клапана (10) так, чтобы уровень воды в бачке был ниже верхнего края переливной трубки (5) на 10 мм. Если не обнаружено никаких протечек, крышку (2) монтируем на корпус бачка (1), предварительно закрепив коромысло (9) на переливной трубке (5) так, как показано на рисунке. Бачок работает следующим образом: при нажатии на кнопку (7) через систему рычагов (8) и коромысло (9) переливная трубка (5) поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.**7.Гарантии изготовителя**Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию илипродажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.**8.Дата изготовления****9.Упаковщик** | **БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ «ВЯТКА»****УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ**НА УНИТАЗ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ ДЛЯ ПУСКА ВОДЫ/в комплекте с арматурой/Вес: 1,3 кг размер 380х170х280ООО ТП «Системы» 610004 г. Киров Профсоюзная 23б**тел.+7/8332/351101** [**www.tp.kirov.ru**](http://www.tp.kirov.ru)**Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации****1.Назначение изделия** Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.**2.Основные технические данные**Объем воды в бачке не менее 7 литров. Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.**3.Комплектность** бакВяткачертеж.jpg1.Корпус; 2.Крышка; 3.Прокладка между полкой унитаза и бачком; 4.Резьбовая втулка; 5.Переливнаятрубка; 6. Запорный клапан; 7.Кнопка пуска воды; 8.Система рычагов; 9.Коромысло; 10. Клапан поплавковый 11.Комплект крепления бачка к унитазу; **4.Маркировка**  названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. **5.Сведения о сертификации** Изделие не подлежит обязательной сертификации.**6.Установка и подготовка смывного бачка к работе**Бачок поставляется в собранном виде. После установки на унитаз крышка (2) с системой рычагов (8) и коромыслом (9) снимается и производится настройка поплавкового клапана (10) так, чтобы уровень воды в бачке был ниже верхнего края переливной трубки (5) на 10 мм. Если не обнаружено никаких протечек, крышку (2) монтируем на корпус бачка (1), предварительно закрепив коромысло (9) на переливной трубке (5) так, как показано на рисунке. Бачок работает следующим образом: при нажатии на кнопку (7) через систему рычагов (8) и коромысло (9) переливная трубка (5) поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.**7.Гарантии изготовителя**Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию илипродажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.**8.Дата изготовления****9.Упаковщик** |
| **БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ «ВЯТКА»****УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ**НА УНИТАЗ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ ДЛЯ ПУСКА ВОДЫ/в комплекте с арматурой/Вес: 1,3 кг размер 380х170х280ООО ТП «Системы» 610004 г. Киров Профсоюзная 23б**тел.+7/8332/351101** [**www.tp.kirov.ru**](http://www.tp.kirov.ru)**Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации****1.Назначение изделия** Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.**2.Основные технические данные**Объем воды в бачке не менее 7 литров. Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.**3.Комплектность** бакВяткачертеж.jpg1.Корпус; 2.Крышка; 3.Прокладка между полкой унитаза и бачком; 4.Резьбовая втулка; 5.Переливнаятрубка; 6. Запорный клапан; 7.Кнопка пуска воды; 8.Система рычагов; 9.Коромысло; 10. Клапан поплавковый 11.Комплект крепления бачка к унитазу; **4.Маркировка**  названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. **5.Сведения о сертификации** Изделие не подлежит обязательной сертификации.**6.Установка и подготовка смывного бачка к работе**Бачок поставляется в собранном виде. После установки на унитаз крышка (2) с системой рычагов (8) и коромыслом (9) снимается и производится настройка поплавкового клапана (10) так, чтобы уровень воды в бачке был ниже верхнего края переливной трубки (5) на 10 мм. Если не обнаружено никаких протечек, крышку (2) монтируем на корпус бачка (1), предварительно закрепив коромысло (9) на переливной трубке (5) так, как показано на рисунке. Бачок работает следующим образом: при нажатии на кнопку (7) через систему рычагов (8) и коромысло (9) переливная трубка (5) поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.**7.Гарантии изготовителя**Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию илипродажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.**8.Дата изготовления****9.Упаковщик** | **БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ «ВЯТКА»****УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ**НА УНИТАЗ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ ДЛЯ ПУСКА ВОДЫ/в комплекте с арматурой/Вес: 1,3 кг размер 380х170х280ООО ТП «Системы» 610004 г. Киров Профсоюзная 23б**тел.+7/8332/351101** [**www.tp.kirov.ru**](http://www.tp.kirov.ru)**Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации****1.Назначение изделия** Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.**2.Основные технические данные**Объем воды в бачке не менее 7 литров. Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.**3.Комплектность** бакВяткачертеж.jpg1.Корпус; 2.Крышка; 3.Прокладка между полкой унитаза и бачком; 4.Резьбовая втулка; 5.Переливнаятрубка; 6. Запорный клапан; 7.Кнопка пуска воды; 8.Система рычагов; 9.Коромысло; 10. Клапан поплавковый 11.Комплект крепления бачка к унитазу; **4.Маркировка**  названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. **5.Сведения о сертификации** Изделие не подлежит обязательной сертификации.**6.Установка и подготовка смывного бачка к работе**Бачок поставляется в собранном виде. После установки на унитаз крышка (2) с системой рычагов (8) и коромыслом (9) снимается и производится настройка поплавкового клапана (10) так, чтобы уровень воды в бачке был ниже верхнего края переливной трубки (5) на 10 мм. Если не обнаружено никаких протечек, крышку (2) монтируем на корпус бачка (1), предварительно закрепив коромысло (9) на переливной трубке (5) так, как показано на рисунке. Бачок работает следующим образом: при нажатии на кнопку (7) через систему рычагов (8) и коромысло (9) переливная трубка (5) поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.**7.Гарантии изготовителя**Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию илипродажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.**8.Дата изготовления****9.Упаковщик** |