|  |  |
| --- | --- |
| **Клапан поплавковый нижней и боковой подводки (универсал)**  **ООО ТП Системы 610004 г. Киров Профсоюзная 23б**  **тел.+7/8332/351101** [**www.tp.kirov.ru**](http://www.tp.kirov.ru)**,** [**a782265@yamndex.ru**](mailto:a782265@yamndex.ru)  **Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.**   1. **Инструкция**   Клапан поставляется в собранном виде для установки в бачок с нижней подводкой воды.    Комплектация:   1. Рычаг 2. Корпус 3. Стойка 4. Поплавок 5. Крепеж для боковой стойки 6. Рычаг для боковой подводки   Для использования клапана с боковой подводкой, нужно отсоединить стойку 3 от корпуса 2, снять поплавок 4 и выдернуть рычаг 1 из паза крепления стойки 2. Далее стойку 3 установить на позицию 5, в паз корпуса установить рычаг 6 для боковой подводки надеть поплавок 4.  Клапан должен принять следующий вид:    Для монтажа с боковой подводкой, по необходимости  стойку 3 и рычаг 6 , можно укоротить в соответствии с высотой бачка унитаза.   1. **Сертификация**   Изделие не подлежит обязательной сертификации.   1. **Гарантия**   Гарантийный срок эксплуатации – шесть месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более одного года с даты изготовления.  **4.Рекомендации изготовителя**  Для повышения надежности и долговечности изделия рекомендуется дополнительно установить фильтр в водопроводной сети.  Дата изготовления:  Упаковщик: | **Клапан поплавковый нижней и боковой подводки (универсал)**  **ООО ТП Системы 610004 г. Киров Профсоюзная 23б**  **тел.+7/8332/351101** [**www.tp.kirov.ru**](http://www.tp.kirov.ru)**,** [**a782265@yamndex.ru**](mailto:a782265@yamndex.ru)  **Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.**   1. **Инструкция**   Клапан поставляется в собранном виде для установки в бачок с нижней подводкой воды.    Комплектация:   1. Рычаг 2. Корпус 3. Стойка 4. Поплавок 5. Крепеж для боковой стойки 6. Рычаг для боковой подводки   Для использования клапана с боковой подводкой, нужно отсоединить стойку 3 от корпуса 2, снять поплавок 4 и выдернуть рычаг 1 из паза крепления стойки 2. Далее стойку 3 установить на позицию 5, в паз корпуса установить рычаг 6 для боковой подводки надеть поплавок 4.  Клапан должен принять следующий вид:    Для монтажа с боковой подводкой, по необходимости  стойку 3 и рычаг 6 , можно укоротить в соответствии с высотой бачка унитаза.   1. **Сертификация**   Изделие не подлежит обязательной сертификации.   1. **Гарантия**   Гарантийный срок эксплуатации – шесть месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более одного года с даты изготовления.  **4.Рекомендации изготовителя**  Для повышения надежности и долговечности изделия рекомендуется дополнительно установить фильтр в водопроводной сети.  Дата изготовления:  Упаковщик: |