|  |  |
| --- | --- |
| **Клапан поплавковый нижней и боковой подводки (универсал)****ООО ТП Системы 610004 г. Киров Профсоюзная 23б****тел.+7/8332/351101** [**www.tp.kirov.ru**](http://www.tp.kirov.ru)**,** **a782265@yamndex.ru****Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.**1. **Инструкция**

Клапан поставляется в собранном виде для установки в бачок с нижней подводкой воды.Комплектация:1. Рычаг
2. Корпус
3. Стойка
4. Поплавок
5. Крепеж для боковой стойки
6. Рычаг для боковой подводки

Для использования клапана с боковой подводкой, нужно отсоединить стойку 3 от корпуса 2, снять поплавок 4 и выдернуть рычаг 1 из паза крепления стойки 2. Далее стойку 3 установить на позицию 5, в паз корпуса установить рычаг 6 для боковой подводки надеть поплавок 4.Клапан должен принять следующий вид:Для монтажа с боковой подводкой, по необходимости стойку 3 и рычаг 6 , можно укоротить в соответствии с высотой бачка унитаза. 1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.1. **Гарантия**

Гарантийный срок эксплуатации – шесть месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более одного года с даты изготовления.**4.Рекомендации изготовителя**Для повышения надежности и долговечности изделия рекомендуется дополнительно установить фильтр в водопроводной сети.Дата изготовления: Упаковщик: | **Клапан поплавковый нижней и боковой подводки (универсал)****ООО ТП Системы 610004 г. Киров Профсоюзная 23б****тел.+7/8332/351101** [**www.tp.kirov.ru**](http://www.tp.kirov.ru)**,** **a782265@yamndex.ru****Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.**1. **Инструкция**

Клапан поставляется в собранном виде для установки в бачок с нижней подводкой воды.Комплектация:1. Рычаг
2. Корпус
3. Стойка
4. Поплавок
5. Крепеж для боковой стойки
6. Рычаг для боковой подводки

Для использования клапана с боковой подводкой, нужно отсоединить стойку 3 от корпуса 2, снять поплавок 4 и выдернуть рычаг 1 из паза крепления стойки 2. Далее стойку 3 установить на позицию 5, в паз корпуса установить рычаг 6 для боковой подводки надеть поплавок 4.Клапан должен принять следующий вид:Для монтажа с боковой подводкой, по необходимости стойку 3 и рычаг 6 , можно укоротить в соответствии с высотой бачка унитаза. 1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.1. **Гарантия**

Гарантийный срок эксплуатации – шесть месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более одного года с даты изготовления.**4.Рекомендации изготовителя**Для повышения надежности и долговечности изделия рекомендуется дополнительно установить фильтр в водопроводной сети.Дата изготовления: Упаковщик: |